UPDATE FIRMWARU – JAK POSTUPOVAT:

Vypněte tablet.

Na vašem počítači spusťte utilitu RKBatchTool.

Zvolte tlačítko v pravém horním rohu okna utility.

Vyberte soubor s firmwarem (přípona img) a potvrďte stiskem tlačítka Otevřít.

Připojte tablet pomocí USB kabelu k vašemu počítači a zároveň držte stisknuté tlačítko mínus pro ovládání hlasitosti.

Ve spodní části okna utility RKBatchtool se objeví zelené políčko jako signalizace úspěšného připojení tabletu.

Stiskněte tlačítko Upgrade v levé dolní části okna utility RKBatchTool.

Po skončení procesu se tablet automaticky zapne a dokončí instalaci.

Odpojte tablet od PC.